**Challenge**

À la suite de l'étape 2 :

Ajoute 2 autres routeurs (r1 et r2) sur le réseau 192.168.0.0/24/fd<ton id de site>:192::/64.

Ces 2 routeurs ont eux aussi 2 interfaces réseaux.

La configuration de r1 est :

* Interface 1 : 192.168.0.251/24 et fd<ton id de site>:192::251/64
* Interface 2 : 10.0.1.1/24 et fd<ton id de site>:1::1/64

et celle de r2 est :

* Interface 1 : 192.168.0.252/24 et fd<ton id de site>:192::252/64
* Interface 2 : 10.0.2.1/24 et fd<ton id de site>:2::1/64

Ajoute aussi une machine (12) sur le réseau 10.0.1.0/24/fd<ton id de site>:1::/64 avec les configurations :

* 10.0.1.12/24 et fd<ton id de site>:1::12/64

et une machine (13) sur le réseau 10.0.2.0/24/fd<ton id de site>:2::/64 avec les configurations :

* 10.0.2.13/24 et fd<ton id de site>:2::13/64.